Кронштейн для дисплея PL 625.B
Применение: 

• видеостены с необходимостью полного выдвижения дисплеев

• Подвес отдельных дисплеев (например, размещаемых в нишах)
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Характеристики
Нагрузочная способность


50 кг

Рекомендуемый размер дисплея

до 65 дюймов

Совместимость с VESA


до 400 х 400 (с адаптером до 600 х 400)

Расстояние от стены



75 мм (с адаптером 85 мм)

Выдвижение дисплея, мм


205

Позиционирование дисплея

Сдвиг по вертикали



+15 мм (вверх)

Выравнивание по горизонтали

есть
Выравнивание по вертикали

4 угла (независимое)
Дополнительные характеристики

Защита от падения



есть

Масса
кронштейна



9 кг

